|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **Lay Out** | **พื้นที่ตรวจวัด** | **ลักษณะงาน** | **ผลการตรวจวัด (LUX)**  **(แบบจุด)** | **ค่ามาตรฐาน**(1)**(LUX)**  **(แบบจุด)** |
| 1 | Lay Out จุดที่ 2 | โต๊ะเอกสาร | งานเอกสาร | 971 | 400-500 |
| 2 | Lay Out จุดที่ 3 | ห้องผู้จัดการสาขา | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 513 | 400-500 |
| 3 | Lay Out จุดที่ 5 | เคาน์เตอร์ 1 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 570 | 400-500 |
| 4 | Lay Out จุดที่ 6 | เคาน์เตอร์ 2 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 433 | 400-500 |
| 5 | Lay Out จุดที่ 7 | เคาน์เตอร์ 3 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 471 | 400-500 |
| 6 | Lay Out จุดที่ 8 | เคาน์เตอร์ 4 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 564 | 400-500 |
| 7 | Lay Out จุดที่ 9 | เคาน์เตอร์ 5 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 671 | 400-500 |
| 8 | Lay Out จุดที่ 10 | เคาน์เตอร์ 6 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 748 | 400-500 |
| 9 | Lay Out จุดที่ 11 | เคาน์เตอร์ 7 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 760 | 400-500 |
| 10 | Lay Out จุดที่ 12 | เคาน์เตอร์ 8 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 886 | 400-500 |
| 11 | Lay Out จุดที่ 13 | เคาน์เตอร์ 9 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 866 | 400-500 |
| 12 | Lay Out จุดที่ 14 | เคาน์เตอร์ 10 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 898 | 400-500 |
| 13 | Lay Out จุดที่ 15 | โต๊ะแคชเชียร์ | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 656 | 400-500 |
| 14 | Lay Out จุดที่ 16 | โต๊ะคอมด้านใน 1 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 515 | 400-500 |
| 15 | Lay Out จุดที่ 17 | โต๊ะคอมด้านใน 2 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 670 | 400-500 |
| 16 | Lay Out จุดที่ 18 | โต๊ะคอมด้านใน 3 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 654 | 400-500 |
| 17 | Lay Out จุดที่ 19 | เคาน์เตอร์ 11 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 736 | 400-500 |
| 18 | Lay Out จุดที่ 21 | โต๊ะหลักประกัน 1 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 626 | 400-500 |
| 19 | Lay Out จุดที่ 22 | โต๊ะหลักประกัน 2 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 886 | 400-500 |
| 20 | Lay Out จุดที่ 23 | โต๊ะหลักประกัน 3 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 553 | 400-500 |

หมายเหตุ : (1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

-กรณีที่ผลแสงสว่างมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

-กรณีที่ผลแสงสว่างมีค่าอยู่ในช่วงที่มาตรฐานกำหนด หรือสูงกว่า (เกิน) ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **Lay Out** | **พื้นที่ตรวจวัด** | **ลักษณะงาน** | **ผลการตรวจวัด (LUX)**  **(แบบจุด)** | **ค่ามาตรฐาน**(1)**(LUX)**  **(แบบจุด)** |
| 21 | Lay Out จุดที่ 24 | โต๊ะหลักประกัน 4 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 626 | 400-500 |
| 22 | Lay Out จุดที่ 25 | โต๊ะหลักประกัน 5 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 856 | 400-500 |
| 23 | Lay Out จุดที่ 26 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 1 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 586 | 400-500 |
| 24 | Lay Out จุดที่ 27 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 2 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 856 | 400-500 |
| 25 | Lay Out จุดที่ 28 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 3 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 798 | 400-500 |
| 26 | Lay Out จุดที่ 29 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 4 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 772 | 400-500 |
| 27 | Lay Out จุดที่ 30 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 5 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 847 | 400-500 |
| 28 | Lay Out จุดที่ 31 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 6 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 772 | 400-500 |
| 29 | Lay Out จุดที่ 32 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 7 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 840 | 400-500 |
| 30 | Lay Out จุดที่ 33 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 8 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 827 | 400-500 |
| 31 | Lay Out จุดที่ 34 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 9 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 839 | 400-500 |
| 32 | Lay Out จุดที่ 35 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 10 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 801 | 400-500 |
| 33 | Lay Out จุดที่ 36 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 11 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 805 | 400-500 |
| 34 | Lay Out จุดที่ 37 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 12 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 802 | 400-500 |
| 35 | Lay Out จุดที่ 38 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 13 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 695 | 400-500 |
| 36 | Lay Out จุดที่ 39 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 14 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 695 | 400-500 |
| 37 | Lay Out จุดที่ 40 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 15 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 750 | 400-500 |
| 38 | Lay Out จุดที่ 41 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 16 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 785 | 400-500 |
| 39 | Lay Out จุดที่ 42 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 17 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 754 | 400-500 |
| 40 | Lay Out จุดที่ 43 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 18 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 691 | 400-500 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **Lay Out** | **พื้นที่ตรวจวัด** | **ลักษณะงาน** | **ผลการตรวจวัด (LUX)**  **(แบบจุด)** | **ค่ามาตรฐาน**(1)**(LUX)**  **(แบบจุด)** |
| 41 | Lay Out จุดที่ 44 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 19 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 773 | 400-500 |
| 42 | Lay Out จุดที่ 45 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 20 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 929 | 400-500 |
| 43 | Lay Out จุดที่ 46 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 21 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 951 | 400-500 |
| 44 | Lay Out จุดที่ 47 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 22 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 850 | 400-500 |
| 45 | Lay Out จุดที่ 48 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 23 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 800 | 400-500 |
| 76 | Lay Out จุดที่ 49 | โต๊ะสำนักธุรกิจ 24 | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 745 | 400-500 |
| 47 | Lay Out จุดที่ 50 | เคาน์เตอร์สำนักธุรกิจ | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 598 | 400-500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **Lay Out** | **พื้นที่ตรวจวัด** | **ลักษณะงาน** | **ผลการตรวจวัด (LUX)**  **(แบบพื้นที่)** | | **ค่ามาตรฐาน (1)(LUX)**  **(แบบพื้นที่)** | |
| **ค่าเฉลี่ย** | **ค่าต่ำสุด** | **ค่าเฉลี่ย** | **ค่าต่ำสุด** |
| 1 | Lay Out จุดที่ 1 | Banking Hall | พื้นที่บริการลูกค้า | 1118 | 1101 | 300 | 150 |
| 2 | Lay Out จุดที่ 4 | ห้องประชุม | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 438 | 448 | 300 | 150 |
| 3 | Lay Out จุดที่ 20 | ห้อง WEALTH HUB | งานเอกสาร-คอมพิวเตอร์ | 1104 | 1045 | 300 | 150 |
| 4 | Lay Out จุดที่ 51 | ลาดจอดรถ | ลาดจอดรถ | 386 | 371 | 50 | 25 |
| 5 | Lay Out จุดที่ 52 | ห้องน้ำ | ห้องน้ำ | 466 | 417 | 100 | 50 |

หมายเหตุ : (1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

-กรณีที่ผลแสงสว่างมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

-กรณีที่ผลแสงสว่างมีค่าอยู่ในช่วงที่มาตรฐานกำหนด หรือสูงกว่า (เกิน) ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์